**SUORITUSTASOILMOITUS** No. 001…005ABC15032015

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Ikkuna AB1…5, valoaukkokoot 0,6 m x 0,6 m … 1,8 m x 2,4 m

2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä

3. Valmistaja: Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, sähköposti: yritysabc@abc.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1+A2:2016

Ilmoitettu laitos: No. 2345CPR

7. Ilmoitetut suoritustasot:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perusominaisuudet** |  **Suoritustaso** **Tyyppi AB1** |  **…** | **Suoritustaso****Tyyppi AB5** | **Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä** |
| Tuulenpaineen kestävyys(paine ja puitteen poikkeama) | Luokka 3B(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Luokka 3B(testikoko 1,23 m x 1,48 m) | EN 14351-1 +A2:2016 |
| Sateenpitävyys(paine ja olosuhde) | Luokka 9A(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Luokka 9A(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Vaaralliset aineet | NPD |  | NPD |
| Turvalaitteiden kuormankestävyys | NPD |  | NPD |
| Äänitekniset ominaisuudet | Rw = 32 dB (-1; -5)(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Rw = 32 dB (-1; -5)(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Lämmönläpäisykerroin | Uw = 0,80…0,85 \* W/(m2K) (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Uw = 0,90…0.95 \* W/(m2K)(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Säteilyominaisuudet(aurinkotekijä) 1 | g (gg) = 0,50…0,55 \*  |  | g (gg) = 0,50…0,55 \*  |
| Säteilyominaisuudet(valonläpäisykerroin)) | τv = 0,70…0,75 \* |  | τv = 0,70…0,75 \* |
| Ilmanpitävyys | 4 (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | 4(testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  |

1 Ikkunan aurinkotekijä gw = 0,60

\*Toimitettujen ikkunoiden tarkat Uw, g (gg) ja τw -arvot esitetään valmistajan tilausasiakirjoissa.

Huom: Tarvittaessa linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ym.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **???** Nimi: **???**

**CE-merkintä ikkunan pakkauksessa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cemark **15****NB: 2345CPR** |   | ***CE symboli******Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa******Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero***  |
| **Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki** **DoP: 001ABC** |   | ***Valmistajan yhteystiedot******DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)*** |
| **EN 14351-1** Ikkuna, tyyppi AB1Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitäAurinkotekijä g (gg) = 0,55 Valonläpäisykerroin τv = 0,75 Muut tiedot:[www.yritysabc.fi/DoP](http://www.yritysabc.fi/DoP) |   | ***Yhdenmukaistetun standardin (hEN) tunnus******(voi olla ilman vuosilukua)******Tuotteen yksilöinti******Aiottu käyttötarkoitus******Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista*** ***(voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)******Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään******Huom: Tuotteen jäljitettävyys selviää tilausasiakirjoista tai tuotemerkinnöistä*** |