**SUORITUSTASOILMOITUS** No. 001…005ABC15032015

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Ikkuna AB1…5, valoaukkokoot 0,6 m x 0,6 m … 1,8 m x 2,4 m

2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä

3. Valmistaja: Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, sähköposti: [yritysabc@abc.fi](mailto:yritysabc@abc.fi)

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1+A2:2016

Ilmoitettu laitos: No. 2345CPR

7. Ilmoitetut suoritustasot:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perusominaisuudet** | **Suoritustaso**  **Tyyppi AB1** | **…** | **Suoritustaso**  **Tyyppi AB5** | **Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä** |
| Tuulenpaineen kestävyys  (paine ja puitteen poikkeama) | Luokka 3B  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Luokka 3B  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) | EN 14351-1 +A2:2016 |
| Sateenpitävyys  (paine ja olosuhde) | Luokka 9A  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Luokka 9A  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Vaaralliset aineet | NPD |  | NPD |
| Turvalaitteiden kuormankestävyys | NPD |  | NPD |
| Äänitekniset ominaisuudet | Rw = 32 dB (-1; -5)  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Rw = 32 dB (-1; -5)  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Lämmönläpäisykerroin | Uw = 0,80…0,85 \* W/(m2K)  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | Uw = 0,90…0.95 \* W/(m2K)  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |
| Säteilyominaisuudet  (aurinkotekijä) 1 | g (gg) = 0,50…0,55 \* |  | g (gg) = 0,50…0,55 \* |
| Säteilyominaisuudet  (valonläpäisykerroin)) | τv = 0,70…0,75 \* |  | τv = 0,70…0,75 \* |
| Ilmanpitävyys | 4  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  | 4  (testikoko 1,23 m x 1,48 m) |  |

1 Ikkunan aurinkotekijä gw = 0,60

\*Toimitettujen ikkunoiden tarkat Uw, g (gg) ja τw -arvot esitetään valmistajan tilausasiakirjoissa.

Huom: Tarvittaessa linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ym.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **???** Nimi: **???**

**CE-merkintä ikkunan pakkauksessa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cemark  **15**  **NB: 2345CPR** |  | ***CE symboli***  ***Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa***  ***Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero*** |
| **Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki**      **DoP: 001ABC** |  | ***Valmistajan yhteystiedot***      ***DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)*** |
| **EN 14351-1**    Ikkuna, tyyppi AB1    Aiottu käyttötarkoitus:  Asuin- liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä    Aurinkotekijä g (gg) = 0,55  Valonläpäisykerroin τv = 0,75    Muut tiedot:  [www.yritysabc.fi/DoP](http://www.yritysabc.fi/DoP) |  | ***Yhdenmukaistetun standardin (hEN) tunnus***  ***(voi olla ilman vuosilukua)***    ***Tuotteen yksilöinti***    ***Aiottu käyttötarkoitus***    ***Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista***  ***(voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)***    ***Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään***  ***Huom: Tuotteen jäljitettävyys selviää tilausasiakirjoista tai tuotemerkinnöistä*** |