**SUORITUSTASOILMOITUS** No. 001…005ABC10122017

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Ovityypit AB1…5 ilman turvalaitetta, koko 0,6…1,23 m x 1,8…2,5 m, jossa ovityypissä AB1 valoaukko maksimissaan 0,2 m x 0,8 m

2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovet lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä

3. Valmistaja: Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, sähköposti: yritysabc@abc.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1+A1:2010

Ilmoitettu laitos: No. 2345CPR

7. Ilmoitetut suoritustasot:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perusominaisuudet** |  **Suoritustaso** **Tyyppi AB1** |  **…** | **Suoritustaso****Tyyppi AB5** | **Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä** |
| Tuulenpaineen kestävyys(paine ja ovilehden poikkeama) | Luokka 3B(testikoko 1,0 x 2,1 m) |  | Luokka 3B(testikoko 1,0 x 2,1 m) | EN 14351-1 +A1:2010 |
| Sateenpitävyys(paine ja olosuhde) | Luokka 4A(testikoko 1,0 x 2,1 m) |  | Luokka 4A(testikoko 1,0 x 2,1 m) |
| Vaaralliset aineet | NPD |  | NPD |
| Iskunkestävyys | NPD |  | NPD |
| Turvalaitteiden kuormankestävyys | NPD |  | NPD |
| Kulkuaukon korkeus ja leveys | 0,58 m x 1,78 m …1,21 m x 2,48 m |  | 0,58 m x 1,78 m …1,21 m x 2,48 m |
| Varauloskäynnin avattavuus | NPD |  | NPD |
| Äänitekniset ominaisuudet | Rw = 32 dB (-1; -5) |  | Rw = 32 dB (-1; -5) |
| Lämmönläpäisykerroin | Uw = 1,00 W/(m2K) |  | Uw = 0,79 W/(m2K) |
| Säteilyominaisuudet(aurinkotekijä)  | NPD  |  | NPD  |
| Säteilyominaisuudet(valonläpäisykerroin)) | NPD |  | NPD |
| Ilmanpitävyys | Luokka 3(testikoko 1,0 x 2,1 m) |  | Luokka 3(testikoko 1,0 x 2,1 m) |  |

Huom: Tarvittaessa linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ym.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **???** Nimi: **???**

**CE-merkintä oven pakkauksessa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cemark **17****NB: 2345CPR** |   | ***CE symboli******Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa******Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero***  |
| **Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki** **DoP: 001ABC** |   | ***Valmistajan yhteystiedot******DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)*** |
| **EN 14351-1** Ovi, tyyppi AB1Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muut rakennusten sisäänkäyntiovet lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitäLämmönläpäisykerroin Uw = 1,00 W(m2K)Ilmanpitävyys Luokka 3 Muut tiedot:[www.yritysabc.fi/DoP](http://www.yritysabc.fi/DoP) |   | ***Yhdenmukaistetun standardin (hEN) tunnus******(voi olla ilman vuosilukua)******Tuotteen yksilöinti******Aiottu käyttötarkoitus******Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista*** ***(voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)******Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään******Huom: Tuotteen jäljitettävyys selviää tilausasiakirjoista tai tuotemerkinnöistä*** |