**Hankekohtainen suoritustasoilmoituksen liite**

|  |
| --- |
| Projekti XYZ (DoPit: 001ABC15062017, 002ABC15062017, …) |

**suunniteltujen kantavien rakennustuotteiden perusvaatimuksiin ”mekaaninen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat ja tuotantoasiakirjat ovat Suomen kansallisten määräysten mukaiset. Lisäksi valmistaja ilmoittaa, että tuotteet CE-merkitään kyseeseen tulevien yhdenmukaistettujen standardien perusteella ja valmistetaan tuotantoasiakirjojen mukaisesti (Menetelmä M3b)**

Huom: Tämä asiakirja liitetään hankintasopimuksen liitteeksi silloin, kun CE-merkityille kantaville rakennustuotteille on laadittu suoritustasoilmoitus DoP, joka kattaa valmistajan toimitukset yleisesti (yleinen DoP).

Tämä asiakirja kattaa tämän hankkeen hankintasopimuksessa tai sen liitteessä mainitut kaikki kantavat rakennustuotteet (lause voidaan poistaa tarvittaessa).

Valmistaja ilmoittaa, että kantavien rakennustuotteiden perusominaisuuksiin ”mekaanisen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat

|  |
| --- |
| 1234 1..4,päiväys xx.xx.2017 |

on suoritettu kyseeseen tulevien harmonisoitujen tuotestandardien sekä soveltuvien eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti käyttäen lähtötietoina tilaajalta saatuja seuraavia rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoja

|  |
| --- |
| jotka on esitetty suunnitelma-asiakirjaluettelossa XYZ 543-1…9, päiväys xx.xx.2017 |
|  |
|  |

Huom: Toimituksen jälkeen rakennuttajalle toimitetaan lopullinen suunnitelma-asiakirjaluettelo.

Lisäksi valmistaja ilmoittaa, että hänellä on kyky valmistaa/hän on valmistanut kantavat rakennustuotteet kyseeseen tulevien yhdenmukaistettujen standardien perusteella ja valmistaa/valmistanut ne laatimiensa tuotantoasiakirjojen mukaisesti.

Valmistajan edustajan allekirjoitus

|  |  |
| --- | --- |
| Valmistaja: | Yritys ABC Oy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pvm | xx.xx.2017 | Nimi | Xxxx Xxxxxxx |